|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **HSE-Koordinator:** |  |  |  |
| **Projekt:** |  |
| **Kunde** |  |
| **Art der Tätigkeiten:** |  |

Gefährdung:

**Schnee, Eis, Kälte auf der Baustelle (**SGU\_FB\_023 XX Punkt 8.1 Klima**)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Allgemeine und grundsätzliche Maßnahmen** | **Erledigt / Verlauf** | **Datum** | **Kontrolle nächste Überprüfung** |
| Erhöhte Vorsicht wegen:-unebenen, gefrorenen, glatten Untergründen-instabilen Eisflächen-Dachlawinen, herabfallendem Eis | **Umsetzung sofort, Verbreitung dieser Gefährdungs- beurteilung per eMail an alle****anwesenden Unternehmen** |  |  |
| Betreten nur von definierbaren, erkennbar tragfähigen Untergründen | **Umsetzung sofort** |  |  |
| Angepasste Geschwindigkeiten zu Fuß und mit Fahrzeugen; kleine Schritte | **Umsetzung sofort** |  |  |
| Angemessene Beleuchtung / Freilegen von Lampen | **Umsetzung sofort** |  |  |
| Verbot des Fahrradfahrens | **Umsetzung sofort** |  |  |
| Vermeidung von Ablenkung durch zum Beispiel Nutzung eines Mobiltelefons während Bewegung | **Umsetzung sofort** |  |  |
| Angemessene PSA (Kälteschutz; rutschhemmende Schuhe, knöchelhoch) | **Umsetzung sofort** |  |  |
| Feedback einholen über die aktuelle Situation / Missstände kommunizieren | **Umsetzung sofort** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sanitär- und Aufenthaltsräume** | **Erledigt / Verlauf** | **Datum** | **Kontrolle nächste Überprüfung** |
| Möglichkeit zur Beheizung der Sanitär- und Aufenthaltsräume auf mindestens 21° C | **vorhanden** |  |  |
| Gewährleistung von Warmwasserversorgung | **Wird wiederhergestellt** |  |  |
| Abtreten der Schuhe vor Betreten von Containeranlagen | **Umsetzung sofort** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Arbeiten auf dem Baufeld** | **Erledigt / Verlauf** | **Datum** | **Kontrolle nächste Überprüfung** |
| Beschränkung von Aktivitäten auf dem Baufeld auf das Nötigste / Nutzung von Gerüsten und Leitern vermeiden | **Umsetzung sofort** |  |  |
| **Baufeld:** **Bodenplatte**Austreuen von Sand auf Bodenplatte auf allen Wegen und Zugängen zu Arbeitsplätzen | **Umsetzung sofort** |  |  |
| **Gerüst:** **Verkehrswege auf dem Gerüst**Notwendige Verkehrswege (auch Gerüste) beräumen / ggfls. enteisen mit Propan hierbei Sicherheitsdatenblatt Propan beachten | **Umsetzung sofort**  |  |  |
| Erneutes Vereisen der Verkehrswege durch Salz, Sand oder Splitt vermeiden | **Umsetzung sofort** |  |  |
| Bewegung auf dem Baufeld mit erhöhter Vorsicht / Nutzung von Handläufen | **Umsetzung sofort** |  |  |
| Regelmäßige Pausen zur Erholung und Aufwärmen | **Umsetzung sofort** |  |  |
| Ersatz / Trocknung durchnässter PSA | **Umsetzung sofort** |  |  |
| **Stahlbau:**Laufbühnen/Gitterroste im Stahlbau enteisen / ggfls. beräumen mit Propan | **Umsetzung sofort** |  |  |
| **Kessel/Kanäle:**Zu begehende Flächen und Arbeitsbereiche enteisen / beräumen mit Besen oder ggfls. enteisen mit Propan hierbei Sicherheits-datenblatt Propan beachten  | **Umsetzung sofort** |  |  |

|  |
| --- |
| **Gefährdungsbeurteilung durchgeführt, Mitarbeiter eingewiesen, Toolbox Enteisungs-maßnehmen veranlasst, Sicherheitsmaßnahmen veranlasst und Wirksamkeit geprüft**:Anlage Enteisungsmaßnahmen Name: (OHSE-Koordinator) Datum: Unterschrift: ………………….. |
|  |

Enteisungsmaßnahmen auf den 4 Baufeldern

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Maßnahmen** | **Erledigt / Verlauf** | **Datum** | **Kontrolle nächste Überprüfung** |
| **Baufelder:** **Bodenplatte**Freiräumen bzw. Begehbarkeit der Beton-Bodenplatten herstellen durch streuen eines Salz-Splittgemisches und anschließender Abreinigung und finaler Einsandung.  | **Umsetzung sofort** |  |  |
|  **Vorgehensweise:** |
| **Gerüst:** **Verkehrswege auf dem Gerüst**Notwendige Verkehrswege (auch Gerüste) beräumen / ggfls. enteisen mit Propan hierbei Sicherheitsdatenblatt Propan beachten. | **Umsetzung sofort****kontinuierlich** |  |  |
|  **Vorgehensweise:** |
| **Stahlbau**Sichern des Stahlbaus (Gitterroste und Stufen) durch vorsichtiges Entfernen des Eises durch Propan-Brenner und /oder freistoßen mit Holzkeilen und Enteisung des zu montierenden Stahlbaus, besonderer Fokus auf die großen Blöcke in den Stützen. | **kontinuierlich** |  |  |
|  **Vorgehensweise:** |
| **Einsatzmaschinen:**Enteisen der Maschinen (Kräne, Hubarbeitsbühnen, Scherenbühne etc.) | **Umsetzung sofort****kontinuierlich** |  |  |
|  **Vorgehensweise:** |
| **Arbeitsbereiche Montage:**Sichern der Arbeitsbereiche (KSM) gegen Schneeeinfall und Vereisung | **Umsetzung sofort****kontinuierlich** |  |  |
|  **Vorgehensweise:** |



Abbildung 1 Pinguin Gang (https://www.dgu- online.de/fileadmin/published\_content/2.Aktuelles/News/Bilder/2017/Pinguin\_Gang\_Copyright\_DGOU\_ A5\_cmyk\_300dpi.jpg)